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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ ГРИНЛОС

	№
	Наименование параметра / Раздел
	Варианты выбора / Поля для заполнения

	1
	Общие вопросы (заполнение обязательно)

	1.1
	Организация / ИНН
	

	1.2
	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	1.3
	Телефон / E-mail
	

	1.4
	Адрес объекта строительства
	

	1.5
	Дата составления
	

	2
	Профиль химической нагрузки и среды

	2.1
	Полный перечень используемых в работе агрессивных веществ (кислоты, щелочи, растворители, соли)
	

	3
	Максимальная рабочая концентрация кислот и щелочей

	3.1
	Низкая и средняя (до 30%)
	Да / Нет

	3.2
	Высокая / Концентрированные среды (Серная 95-98%, Азотная 65-70% и т.д.)
	Да / Нет

	3.3
	Особые среды (Плавиковая кислота, Царская водка и т.д.)
	Да / Нет

	3.4
	Другая (укажите условия)
	

	4
	Агрегатное состояние и характер выделений

	4.1
	Жидкие реактивы (прямой пролив, капли, брызги)
	Да / Нет

	4.2
	Высоколетучие соединения (интенсивное выделение тяжелых или едких паров, газов)
	Да / Нет

	4.3
	Мелкодисперсные сухие порошки / Токсичная пыль
	Да / Нет

	5
	Температурные режимы эксплуатации

	5.1
	Постоянная рабочая температура в помещении лаборатории, °С
	

	6
	Максимальная температура реагентов при контакте с поверхностью

	6.1
	Комнатная температура (до +25 °С)
	Да / Нет

	6.2
	Умеренный нагрев (до +60 °С)
	Да / Нет

	6.3
	Высокотемпературные процессы (от +60 °С до +100 °С и выше)
	Да / Нет

	7
	Использование нагревательных приборов на столешницах

	7.1
	Да (требуется защитное покрытие из керамики под плитки, бани, печи)
	Да / Нет

	7.2
	Нет (только холодный анализ и титрование)
	Да / Нет

	8
	Характер весовых нагрузок на столешницы и полки шкафов

	8.1
	Легкие (лабораторная стеклотара, мелкие приборы до 15-20 кг)
	Да / Нет

	8.2
	Тяжелое стационарное оборудование (анализаторы, хроматографы от 50 до 150+ кг)
	Да / Нет

	9
	Удельный объем хранения жидких реактивов в одном шкафу

	9.1
	Малый (бутыли до 1 л)
	Да / Нет

	9.2
	Крупный / Наливной (канистры от 5 до 20 литров, требующие усиленных полок-кювет)
	Да / Нет

	10
	Класс взрывоопасности зоны в помещении

	10.1
	Неопасная
	Да / Нет

	10.2
	В-Iа
	Да / Нет

	10.3
	В-Iб
	Да / Нет

	10.4
	Другой (укажите класс по ПУЭ / ГОСТ)
	

	11
	Требования к пожарной безопасности материала мебели

	11.1
	Стандартный полипропилен PPH (горючий, класс Г4)
	Да / Нет

	11.2
	Самозатухающий трудногорючий полипропилен PPs (класс Г1)
	Да / Нет

	11.3
	Электропроводящий взрывозащищенный полипропилен PPs-el
	Да / Нет

	11.4
	Другие требования к материалу
	

	12
	Обеспечение вентиляции в шкафах

	12.1
	Подключение к общелабораторной вытяжной системе (укажите диаметр воздуховодов в мм)
	Да / Нет

	12.2
	Требуется комплектация индивидуальными химстойкими полипропиленовыми вентиляторами
	Да / Нет

	13
	Качество подводимой к столам-мойкам воды

	13.1
	Стандартная водопроводная вода
	Да / Нет

	13.2
	Деионизированная / Дистиллированная вода (требуется специальная пластиковая арматура)
	Да / Нет

	13.3
	Другое качество воды
	

	14
	Исполнение встроенной электрики

	14.1
	Брызгозащищенное (IP54 / IP65)
	Да / Нет

	14.2
	Взрывозащищенное (Ex)
	Да / Нет

	14.3
	Другое исполнение розеток и светильников
	

	15
	Режим санитарной обработки мебели

	15.1
	Стандартное мытье водой и мыльными растворами
	Да / Нет

	15.2
	Обработка жесткими дезинфектантами, острым паром или УФ-облучением
	Да / Нет

	15.3
	Другой режим обработки
	

	16
	Наличие металлического крепежа в конструкции

	16.1
	Допускается скрытый защищенный металлокаркас
	Да / Нет

	16.2
	Категорически запрещен любой металл (100% бессмазочный и бесметаллический конструктив)
	Да / Нет
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