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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
ПОЖАРНЫЙ ВОДОЕМ ГРИНЛОС

	№
	Наименование параметра / Раздел
	Варианты выбора / Поля для заполнения

	1
	Общие вопросы (заполнение обязательно)

	1.1
	Организация / ИНН
	

	1.2
	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	1.3
	Телефон / E-mail
	

	1.4
	Адрес объекта строительства
	

	1.5
	Дата составления
	

	2
	Географические и геологические данные

	2.1
	Район строительства (город, регион)
	

	3
	Тип подстилающего грунта

	3.1
	Песок
	Да / Нет

	3.2
	Суглинок
	Да / Нет

	3.3
	Глина
	Да / Нет

	3.4
	Скальный грунт
	Да / Нет

	3.5
	Другой грунт
	

	4
	Уровень грунтовых вод (УГВ)

	4.1
	Глубоко (ниже дна)
	Да / Нет

	4.2
	Высокий (выше дна водоема)
	Да / Нет

	5
	Нормативные параметры размещения

	5.1
	Количество водоемов (не менее 2 шт. для распределения запаса по 50%)
	

	5.2
	Радиус обслуживания зданий (до 200 м для автонасосов, до 100-150 м для мотопомп), м
	

	6
	Геометрические параметры котлована

	6.1
	Требуемый общий полезный объем пожарного запаса воды на объекте, м³
	

	6.2
	Размеры водоема по зеркалу воды (длина х ширина), м
	

	6.3
	Максимальная глубина водоема, м
	

	7
	Заложение откосов котлована (уклон стенок)

	7.1
	Уклон 1:1,5
	Да / Нет

	7.2
	Уклон 1:2
	Да / Нет

	7.3
	Уклон 1:3
	Да / Нет

	7.4
	Другой уклон
	

	8
	Защита от зимнего промерзания

	8.1
	Необходимость обустройства углубления (приямка) в месте забора воды против блокирования льдом
	Да / Нет

	9
	Материал полимерного экрана (геомембраны)

	9.1
	Геомембрана HDPE (ПНД — жесткая, высокая прочность на прокол)
	Да / Нет

	9.2
	Геомембрана LDPE (ПВД — эластичная, для просадочных грунтов)
	Да / Нет

	9.3
	Другой материал экрана
	

	10
	Требуемая толщина пленки

	10.1
	1,0 мм
	Да / Нет

	10.2
	1,5 мм
	Да / Нет

	10.3
	2,0 мм
	Да / Нет

	10.4
	Другая толщина
	

	11
	Защитные слои и геотекстиль

	11.1
	Подстилающий защитный слой из геотекстиля дорнит (укажите плотность в г/м²)
	Да / Нет

	12
	Способ забора воды пожарными машинами

	12.1
	Оборудованный подъездной пирс с площадкой 12х12 метров
	Да / Нет

	12.2
	Пожарный приемный колодец (сухой или мокрый), соединенный трубой с водоемом
	Да / Нет

	12.3
	Другой способ забора
	

	13
	Технологические трубопроводы

	13.1
	Диаметр соединительного самотечного трубопровода к колодцу, мм
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